STM32F407VGT6 ILI9341-LCD

FSMC\_D0(PD14) => LCD\_D0

FSMC\_D1(PD15) => LCD\_D1

FSMC\_D2(PD0) => LCD\_D2

FSMC\_D3(PD1) => LCD\_D3

FSMC\_D4(PE7) => LCD\_D4

FSMC\_D5(PE8) => LCD\_D5

FSMC\_D6(E9) => LCD\_D6

FSMC\_D7(E10) => LCD\_D7

FSMC\_NE1(PD7) => LCD\_CS

FSMC\_NWE(PD5) => LCD\_WR

FSMC\_NOE(PD4) => LCD\_RD

FSMC\_A18(PD13) => LCD\_RS

PD2 => LCD\_RST

**Uygulamada Kullanılan Butonlar**

PA0 => Yılanı Sola veya Aşağı

PA1 => Yılanı Sağ veya Yukarı doğru hareketlendirir.

PA4 => Onay butonu